关于2026年9月28日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月28日－2026年10月9日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口东北角（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	安阳瑞地新材料有限公司
	年产100吨海绵建设项目
	滑县王庄镇丁堤口村路口北200米27号
	河南青盟环保科技有限公司
	占地面积为13333.33m2，总投资50万元，环保投资9.5万元。
	1. 废气：粉料投料工序二次密闭，废气经集气装置收集后由袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放；发泡熟化工序二次封闭，废气经负压收集，储罐呼吸废气经集气管道收集，危废间废气经负压收集后，废气一同由“活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015（含2024年修改单）排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中塑料制品行业A级要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。
2. 废水：生活污水经化粪池（2m³）处理后由建设单位定期清运肥田。
3. 噪声：搅拌罐、发泡机、切割机、空压机、风机等设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
[bookmark: _GoBack]4. 固体废物：石粉废包装袋、边角废料及不合格品、除尘器收尘及废布袋收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），分类处置；废活性炭、废液压油密闭容器分类收集，废液压油桶、废原料桶收集后暂存于危废暂存间（20m2），定期交由就近有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




